**Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dotyczące mebli w Zadaniu 1**

1. Szafki, szafy i regały - korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze dwustronnie laminowanej , zabezpieczone obrzeżem PP na docinanych krawędziach. Cokoły oklejone wodoodpornym wysokiej jakości laminatem HPL, możliwość łatwej regulacji wysokości półek.
2. Szuflady na rolkowych prowadnicach z mechanizmem samodomykania i pełnym wysuwem. Prowadnice pozwalające na pełen wysuw szuflady z mechanizmem wyhamowywania przy samodomykaniu, z regulacją nachylenia.
3. Uchwyty meblowe bez zagłębień, perforacji i łączeń stanowiące jednolitą gładką powierzchnię ułatwiającą utrzymanie w czystości. Wykonane z materiału o wysokiej odporności na środki myjące i dezynfekcyjne, a co za tym idzie również na rdzę i korozję. Uchwyty ze stali nierdzewnej w kształcie litery C.
4. Blaty, podesty, półki oraz dno szuflad wykonane z płyty obustronnie laminowanej powleczonej laminatem HPL odpornym na zarysowania, zadrapania, wilgoć i środki myjące i dezynfekcyjne oraz obojętny chemicznie. Blaty i podesty o grubości min 36 mm.
5. Zawiasy puszkowe z systemem hamowania zintegrowanym w zawiasie z systemem regulacji bezstopniowej pozwalające na otwarcie skrzydła min. 160°
6. Zamki meblowe kluczykowe, patentowe, zasuwkowe, bębenkowe z chromowanym frontem i chromowaną obwódką. Po min. 2 kluczyki do każdego zamka.
7. Krzesła i fotele na kółkach i stopkach nie rysujących powierzchni np. kauczukowych

**Ogólne warunki:**

1. Dostawa, montaż oraz ewentualne konieczne przeróbki w trakcie montażu oraz w okresie gwarancyjnym na koszt wykonawcy.
2. Gwarantowany szybki czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne.